Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбані предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **3143000-9 Закупка акумуляторів живлення для безперебійної роботи систем пожежної сигналізації)** |
| 2 | **Визначення потреби у придбані предмету закупівлі** | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та «Правил з пожежного спостерігання», затверджених наказом МВС від 30.03.2015 № 349, підтримання безперебійного функціонування засобів пожежної автоматики при відсутності промислового електроживлення є обов’язковим. |
| 3 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Відповідно до проектної документації на будівлі та технічні приміщення (електрощитові, телекомунікаційні, дизельні електростанції тощо) в УДЦР введено в експлуатацію 22 системи автоматичної пожежної сигналізації і пожежогасіння.  В будівлях Адміністративно-технічного корпусу, Технічного корпусу та Центру сертифікації встановлені прилади керування (Прилад приймально-контрольний пожежний) автоматичною пожежною сигналізацією типу ГАММА-132, Тірас-16П, IRIS, ARITECH та пожежогасіння типу ГАММА-102 САТ в яких для безперебійного забезпечення електроживленням, встановлені свинцево-кислотні акумулятори закритого типу (AGM, гелеві). В кожен тип ППКП встановлено по 2 акумулятори.  В будівлі гаражу № 1 встановлені прилади керування ППКП автоматичною пожежною сигналізацією типу АЛТО-2000 в яких для безперебійного забезпечення електроживленням, встановлені свинцево-кислотні акумулятори закритого типу (AGM, гелеві). В кожен тип ППКП встановлено по 2 акумулятори.  Зазначені ППКП працюють цілодобово на протязі більше 5 років.  Гарантійний термін експлуатації акумулятора встановлюється виробником від 3 до 5 років. |
| 4 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Вартість товару визначалась на підставі аналізу аналогічних пропозицій учасників торгів на майданчику Prozorro та аналізу ринку цін на зазначені товари. Очікувана вартість закупівлі акумуляторів в кількості 20 штук становить близько 20 000,00 грн |